Тестовые задания по профессии «Станочник».
1. К основным элементам  режимов резания относятся:
1) частота вращения шпинделя
2) глубина резания
3) скорость резания, глубина резания, подача
4) частота вращения шпинделя, подача

2. По какой формуле подсчитывается скорость резания при точении?




       1)                2)                 3)                  4)     
3. Какие углы резца относятся к углам, лежащим в главной секущей плоскости?
1) 



       2)             3)             4)   

4. Определить элементы режимов резания при обтачивании детали за 1 проход: D=80 мм; d=75 мм; n=480 об/мин; l=576 мм; Тмаш=3 мин.
1) t =2,5 мм, S = 0,4 мм/об, v = 120,6 м/мин
2) t =5 мм, S = 0,8 мм/об, v = 100 м/мин
3) t =1,25 мм, S = 0,6 мм/об, v = 80 м/мин    
4) t =5 мм, S = 120,6 мм/об, v = 0,4 м/мин     

5. Определите углы резца, лежащие в главной секущей плоскости: 
передний угол = ? 
задний угол = ? 
угол заострения = 700 
угол резания = 77°
1) 


а°=70°, =7,=13°,  = 77°
2) 


а°=13°, =77,=7°,  = 70°
3) 


а°=7°, =70, =13°,  = 77°
4) 


а°=77°, =13, =7°,  = 70°

6. По какой формуле подсчитывается угол поворота верхней части суппорта?
1) 




L·   2)      3)         4)         5)   

7. Определи назначение измерительных инструментов:
резьбомер
резьбовой микрометр
резьбовые калибры
штангенциркуль
1) для измерения наружного диаметра резьбы
для комплексной проверки резьбы
для измерения среднего диаметра
для проверки шага резьбы
2) для измерения среднего диаметра резьбы
для комплексной проверки резьбы
для проверки шага резьбы
для измерения наружного диаметра резьбы
3) для проверки шага резьбы
для измерения среднего диаметра резьбы
для комплексной проверки резьбы
для измерения наружного диаметра резьбы
4) для комплексной проверки резьбы
для измерения наружного диаметра резьбы
для проверки шага резьбы
для измерения среднего диаметра резьбы

8. Какую марку твердого сплава можно использовать для чернового точения стали?
1) Т5К10
2) ВК8
3) Т15К6
4) ЦМ332

9. Какой сплав называется сталью?
1) Сплав меди с алюминием, оловом, железом и другими элементами, кроме цинка.
2) Сплав железа с углеродом при содержании углерода до 2,14% углерода.
3) Сплав меди с цинком, при содержании цинка до 45%.
4) Сплав железа с углеродом при содержании углерода от 2,14% до 6.67%.

10. 
Допуск на размер   равен: 
1) 0,3 мм
2) 0,5 мм
3) 0,2 мм
4) 0,8 мм

11. Какой размер указывается в обозначении трубной резьбы?
1) Наружный диаметр трубы
2) Наружный диаметр резьбы
3) Внутренний диаметр резьбы
4) Внутренний диаметр трубы

12. Укажите марку углеродистой конструкционной стали:
1) У8
2) У12А
3) сталь 45
4) Т5К10

13. Расшифруйте обозначение резьбы  G1/4LH
1) Метрическая левая
2) Дюймовая цилиндрическая
3) Трубная цилиндрическая левая
4) Трубная коническая

14. Шаг дюймовой резьбы выражается:
1) в мм
2) в дюймах
3) числом ниток на длине в один дюйм
4) значением (в дюймах) наружного диаметра резьбы

15. Чему равен диаметр отверстия под нарезание внутренней резьбы метчиком М10х1
1) 9,0 мм
2) 9,5 мм
3) 11,5 мм
4) 8,0 мм

16. 
Какой из перечисленных действительных размеров является негодным, если на чертеже указан размер     
1) 30,4
2) 30
3) 29,7
4) 29,2

17. Что означают третья или третья и четвертая цифры в обозначении модели станка?
1) группа станка
2) тип станка
3) основной размер станка
4) масса станка

18. Какой из перечисленных измерительных инструментов является безшкальным?
1) Микрометр
2) калибр-пробка
3) штангенциркуль
4) угломер

19. Допуском на размер называется:
1) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
2) слой металла, снимаемый за один проход инструмента
3) разность между наибольшим предельным размером и номинальным размером 
4) разность между наименьшим предельным размером и номинальным размером

20. Какое условной знак используется для обозначения на чертеже детали как отклонение от цилиндричности?

1)               2)                              3)                                              4)


21. Чему равен угол  профиля метрической резьбы?
1) 55 °	
2) 30°
3) 60о
4) 55°. вершины и впадины закруглены

22. Какая из перечисленных марок инструментальных сталей содержит вольфрам?
1) 9ХГСА
2) У8А
3) Р6М5
4) Х12Ф1

23. Что означает цифра "8" в обозначении    40Н8
1) поле допуска
2) номинальный размер
3) верхнее отклонение
4) номер квалитета

24. У какой резьбы закругленные вершины?
1) Дюймовая
2) Трубная
3) Метрическая
4) Трапецеидальная

25. Конические поверхности измеряют:
1) кронциркулем, штангенциркулем, линейкой
2) угломерами, калибрами, шаблонами
3) предельными скобами
4) специальными комбинированными шаблонами
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